Obligatory control of used machines (when machine is received from the customer).

*Contrôle obligatoire des machines d’occasion (machine reçue du client).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brand / *Marque*** | **Machine type:** | **Serial number / *N° de série*:** | **Hourmeter / *Nombre d’heures:*** |
| **Haulotte** | **HA260PX** | **AD123901** | **1552** |

|  |
| --- |
| **Inspection** / *Inspection* |
| N° | **Safety** / *Sécurité* | **Reference** / *Point à contrôler* | **OK** | **NOK** | **N/A** |
| 0.1 | Campain / OI*Campagne de rappel / OI* | For Haulotte machine no pending OI / SB / NI*La machine n'est pas concernée par une OI / SB / NI*  |  x |   |   |
| 0.2 | Periodic inspection*Control périodique VGP* | Check Validity*Vérifier la validité* |  x |   |   |
| 0.3 | Periodic maintenance*Plan de maintenance* | Cable, chain changed according recommendation?*Câbles et chaînes changés suivant les recommandations?* |  x |   |   |
| N° | **Chassi** / *Châssis* | **Reference** / *Point à contrôler* | **OK** | **NOK** | **N/A** |
| 1.1 | Wheels and TyreRoue et pneu | Installation OK / No damage on rim and tyre (Foam, slices)*Fixation OK / pas de dommage sur jante, pneu (mousse, coupure)* |  x |   |   |
| 1.2 | Drive Hub*Reducteur de translation* | Without leakage Oil*Pas de fuite d'huile* |  x |   |   |
| 1.3 | Axle Extensible*Extension essieu* | Normal opening and closing of the mechanism*Fonctionnement normal durant l'ouverture et la fermeture* |  x |   |   |
| 1.4 | Stabilizer cylinder Front-Rear*Vérin de calage Avant-Arrière* | Properly installed / Without oil leakage*Assemblage correct / pas de fuite d'huile* |  x |   |   |
| 1.5 | Steer & Oscillating cylinder*Vérins de direction et oscillant* | Properly installed / Without oil leakage*Assemblage correct / pas de fuite d'huile* |  x |   |   |
| 1.6 | Hoses*Flexibles* | Without cracks and oil leakage *Pas craquelure ni fuite d'huile* |  x |   |   |
| N° | **Turnable** / *Tourelle* | **Reference** / *Point à contrôler* | **OK** | **NOK** | **N/A** |
| 2.1 | Battery*Batterie* | Electrolyte level / Terminals / cable*Niveau d'eau / Connecteur / câble*  |  x |   |   |
| 2.2 | Ground control*Pupitre bas* | Correct functionality (Joystick, Switch, E Stop, Lamp)*Fonctionnement correct (Joystick, interrupteur, ARU, voyant)* |  x |   |   |
| 2.3 | Engine*Moteur thermique* | Check oil level, not smoking, start properly, idles*Vérifier niveau d'huile, pas de fumée, démarrage, ralenti*  |  x |   |   |
| 2.4 | Hydraulique pump & manifold*Pompe & bloc hydraulique* | Without oil leakage *Pas de fuite d'huile* |  x |   |   |
| 2.5 | Hydraulique Tank*Réservoire hydraulique* | Appropriate level / Without oil leakage *Niveau d'huile correct / pas de fuite*  |  x |   |   |
| 2.6 | Hoses*Flexibles* | Without cracks and oil leakage *Pas craquelure ni fuite d'huile* |  x |   |   |
| N° | **Booms & scissor** / *Flèche & ciseaux* | **Reference** / *Point à contrôler* | **OK** | **NOK** | **N/A** |
| 3.1 | Hydraulic cylinders *Vérins* | Properly installed / Without oil leakage*Assemblage correct / pas de fuite d'huile* |  x |   |   |
| 3.2 | Power track*Chaîne porte câble* | Operating free / links aligned*Fonctionnement libre / maillons alignés* |  x |   |   |
| 3.3 | Hoses / Electrical cables*Flexibles / Câbles électrique* | Correctly positionned and tensioned, without damage *Positionnement et tension bonne, pas de dommage*  |  x |   |   |
| 3.4 | Arms / Booms / Pins / Link part*Bras / flèche / axe / pièce de liaison* | Properly installed without structure damage*Assemblage correct sans dommage structurel* |  x |   |   |
| N° | **Plateform** / *Plateforme*  | **Reference** / *Point à contrôler* | **OK** | **NOK** | **N/A** |
| 4.1 | Plateforme structure*Structure de la plateforme* | Properly fixed / Swing gate latch / footswitch *Assemblage correct / verrou du portillon / pédale homme mort* |  x |   |   |
| 4.2 | Upper control box*Pupitre de commande* | Correct functionality (Joystick, Switch, E Stop, Lamp)*Fonctionnement correct (Joystick, interupteur, ARU, voyant)* |  x |   |   |

![C:\Users\echabaneix\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\T11EW2RY\300px-Attention_green.svg[1].png]() For each NOK found, please indicate comments and inform workshop manager.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | **Add on** **for used equipment traded in** / *Ajout pour la reprise des machines d'occasion* | **OK** | **NOK** |
| 5.1 | CE certificat *Certifiat CE* | Present*Present* |  x |   |
| 5.2 | Safety decals*Etiquettes de sécurité* | Installed & Legible*Présentes & lisible* |  x |   |
| 5.3 | Painting & Corrosion*Rouille & peinture* | No excessive corrosion and structure safe*Pas de corrosion execessive & strcture machine saine* |  x |   |
| 5.4 | Tyre wear*Usure des pneus* | Tyres have minimum 30% remaining tread.*Pneus avec hauteur crampon minimum de 30%* |  x |   |
| 5.5 | Battery status*Etat batteries* | Batteries hold charge for more than 24hrs*Les batteries tiennent en charge plus de 24 heures* |  x |   |
|  |  |  |  |  |
| 5.6 | General status *Etat général* | Ready to use*Prêt à être utilisé* |  x |   |
| 5.7 | Star ratings*Evalution – nombre d’étoiles* | -Limited use or recently replaced. Free of visible wear or defect*Peu utilisé, pas de défaut ou d’usure apparente*-Performs within the tolerances expected for age and type of model*Performance et état en phase avec le type et l’âge de la machine*-Although performing, show indication of needing repair or replacement *Peut-être utilisée mais nécessite des réparations / changement de pièces*-Needs immediate repair or replacement to function as expected*Besoin impératif de remise en état avant utilisation* C:\Users\echabaneix\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\T11EW2RY\300px-Attention_green.svg[1].png Please circle the relevant status. | C:\Users\tseon\Desktop\étoile\4 étoiles.pngC:\Users\tseon\Desktop\étoile\3 étoiles.pngC:\Users\tseon\Desktop\étoile\2 étoiles.png*C:\Users\tseon\Desktop\étoile\1 étoile.png* |

Notes / Comments

|  |
| --- |
|  |

Person responsible for control: Signature: Date of Inspection:

*Personne responsable pour le contrôle Date du contrôle*